Приложение № 11 к приказу от «\_25\_»\_\_01\_\_\_\_\_.2017 №\_\_17\_\_\_

**ИНСТРУКЦИЯ**

о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной сигнализации

1. При получении сигнала “Тревога” дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигна­лизации и управления ОБЯЗАНЫ:

1. Определить местонахождение сработавшего извещателя по схе­ме трассировки шлейфов сигнализации и осуществить сброс сигнала.
2. Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону 01, 101, 112, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.
3. Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное сраба­тывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатыва­нии диспетчеру учреждения.

2. При ПОЖАРЕ:

1. Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружи­ны, доложить обстановку администрации объекта.
2. Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре.
3. Обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего по­мещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.
4. Организовать эвакуацию ценной документации, имущества и др. материальных ценностей из горящих помещений.
5. Сообщить инженерным службам учреждения о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в соответствую­щих помещениях, включению аварийного и эвакуационного освещения.

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа - отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и со­общить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.

1. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.