Приложение № 6 к приказу от «\_25\_»\_\_01\_\_\_\_\_.2017 №\_\_17\_\_\_

**ИНСТРУКЦИЯ** о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада (кладовых)

При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Ин­струкцией следует также руководствоваться «Правилами противопо­жарного режима в Российской Федерации», принятых Постановлением Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 и другими утвер­жденными в установленном порядке нормативными документами, ре­гламентирующими требования пожарной безопасности.

1. Лица, работающие на складе и посещающие склад, должны знать и соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать дей­ствий, приводящих к возникновению пожара.
2. Заведующий складом (кладовщик) и другие материально - ответ­ственные лица обязаны знать пожароопасные свойства всех находя­щихся под их ответственностью материалов, порядок их хранения и методы тушения.
3. Хранение различных материалов должно осуществляться с уче­том их пожароопасных свойств (способностью к окислению, само­нагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетуша­щих веществ.
4. Проходы на складе (кладовых) должны содержаться свободны­ми. Не допускается загромождение какими-либо предметами и матери­алами проходов, а также подступов к первичным средствам пожароту­шения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям).
5. В складских помещениях (кладовых) при без стеллажном спосо­бе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.
6. Расстояние от светильников до складируемых материалов или изделий должно быть не менее 0,5 м.
7. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.
8. Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения, должен располагаться вне помещения склада на несгораемой стене, за­ключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.
9. Дежурное освещение в помещениях складов (кладовых), а также эксплуатация электронагревательных приборов и установка штепсель­ных розеток не допускается.
10. Помещения складов (кладовых) должны содержаться в чистоте. Хранение тары и упаковочных материалов в складах (кладовых) не до­пускается.
11. В складских (кладовых) помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
    1. курение и пользование открытым огнем; прокладка транзит­ных линий электропроводки и вентиляционных систем;
    2. хранение ЛВЖ и ГЖ (хранение ЛВЖ и ГЖ должно осуществ­ляться в герметичной закрытой таре, в специально приспособленном для этой цели помещении);
    3. использовать светильники с люминесцентными лампами с от­ражателями и рассеевателями из горючих материалов;

11.4. снимать защитные колпаки и другие устройства от выпадения ламп из светильников;

1. хранить вещества и материалы с неизвестными пожароопас­ными характеристиками;
2. по окончании работы оставлять открытыми двери, окна и дру­гие проемы.
3. Ответственные за пожарную безопасность лица, а в их отсут­ствие, лица их замещающие, **ОБЯЗАНЫ:**
   1. знать пожароопасные свойства хранящихся веществ и матери­алов;
   2. содержать в исправном состоянии и уметь пользоваться пер­вичными средствами пожаротушения;
   3. перед закрытием склада (кладовой) лично и тщательно произ­вести обход помещений и, лишь убедившись в их пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть и закрыть склад (кладовую);
   4. в случае возникновения пожара:

12.4.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по теле­фону 01, 101, 112, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность службу охраны (объек­товой пожарной охраны); 12.4.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и мате­риальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

* + 1. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротуше­ния (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
    2. организовать встречу прибывающих пожарных подразделе­ний и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
    3. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
    4. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, до­кументации, оборудования и имущества.