Приложение № 4 к приказу от «\_25\_»\_\_01\_\_\_\_\_.2017 №\_\_17\_\_\_

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в производственных помещениях (столярный, сварочный цеха и т.д.)

При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Ин­струкцией следует также руководствоваться «Правилами противопо­жарного режима в Российской Федерации», принятых Постановлением Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 и др. норматив­ными документами, регламентирующими требования пожарной без­опасности.

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожар­ной безопасности для производственных помещений и является обяза­тельной для выполнения всеми сотрудниками ДГМУ.
2. В производственных помещениях допускается к работе только специально обученный и аттестованный технический персонал.
3. Для всех производственных помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.
4. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опас­ность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.
5. Технический персонал обязан своевременно и качественно про­водить планово-профилактические работы согласно утвержденных графиков, отражать результаты проверок в соответствующих докумен­тах и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков.
6. Уровень защиты элетрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.
7. Защитные кожухи и аппараты защиты должны находиться в ис­правном состоянии.
8. Электротехнические установки, электродвигатели, светильники, силовую и осветительную проводку, распределительные устройства необходимо очищать от горючей пыли не реже одного раза в месяц, а в помещениях с большим пылевыделением не реже одного раза в неделю.
9. Производственные помещения должны быть оборудованы пер­вичными средствами пожаротушения согласно норм положенности, а персонал обучен действиям в случае пожара.
10. После проведения ремонтных и других работ провести осмотр помещения перед закрытием на предмет соблюдения мер пожарной безопасности.

1 1. Производственные помещения должны постоянно быть закры­ты на замок и содержаться в чистоте.

1. Кузнечные, термические, сварочные, столярные, малярные ра­боты должны производиться только в специально отведенных помеще­ниях.
2. Для мойки деталей должны применяться негорючие составы, пасты, растворители и эмульсии.
3. Перед проверкой (регулировкой) приборов электрооборудова­ния тщательно проверить подкапотное пространство на предмет воз­можной утечки ГСМ.
4. В производственных помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
   1. хранение автомобилей, какого-либо оборудования и материа­лов, вне специально оборудованных мест;
   2. допуск посторонних лиц;
   3. загромождать проходы и выходы;
   4. использовать кабели и электропровода с поврежденной изо­ляцией;
   5. применять самодельные (нестандартные) приборы и оборудо­вание;
5. 5.6. снимать защитное оборудование;
6. применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
7. оставлять промасленный материал и ветошь;
8. курить;
9. проводить сварочные, огневые и другие пожароопасные ра­боты без проведения комплекса мероприятий по обеспечению пожар­ной безопасности и письменного разрешения (наряда-допуска);
10. проводить работы, связанные со снятием топливных баков, а также ремонтом топливопроводов;
11. оставлять демонтированное и другое оборудование, спец­одежду после проведения
12. профилактических и других видов работ;
13. захламлять производственные помещения;
14. загромождать подходы к первичным средствам пожароту­шения. 16. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО:**
15. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефо­ну 01, 101, 112, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого пере­дается сообщение; поставить в известность службу охраны;
16. принять по возможности меры по эвакуации людей и матери­альных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
17. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротуше­ния (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
18. организовать встречу прибывающих пожарных подразделе­ний и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
19. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
20. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, доку­ментации, оборудования и имущества.