Приложение № 8 к приказу от «\_25\_»\_\_01\_\_\_\_\_.2017 №\_\_17\_\_\_

**ИНСТРУКЦИЯ**  о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ

При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Ин­струкцией следует также руководствоваться «Правилами противопо­жарного режима в Российской Федерации», принятых Постановлением Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 и другими утвер­жденными в установленном порядке нормативными документами, ре­гламентирующими требования пожарной безопасности.

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожар­ной безопасности при производстве окрасочных работ (малярный уча­сток) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками ДГМУ.
2. В производственных помещениях допускается к работе только специально обученный и аттестованный технический персонал.
3. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопас­ность в соответствии с требованиями ППР № 390 от 25.04.2012.
4. Для хранения порожней тары должна быть выделена специаль­ная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории ДГМУ.
5. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а технический состав должен уметь пользоваться ими.
6. Для снятия остаточного заряда с высоковольтного оборудования после выключения высокого напряжения, электрокрасочные камеры снабжаются автоматическими разрядниками в исполнении, соответ­ствующем классу зоны по ПУЭ.
7. Нагревательные элементы сушильных камер должны быть надеж­но защищены от соприкосновения с окрашенными изделиями и от попа­дания на них красок.
8. Сушильные камеры должны быть оборудованы соответствую­щими электрическими датчиками температур. Регулирование темпера­туры должно осуществляться автоматически.
9. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягки­ми скребками и щетками (из меди или алюминия).
10. Обтирочные материалы после употребления необходимо скла­дывать в металлические ящики с крышками и по окончании каждой смены выносить из производственных помещений в специально отве­денные места.
11. Для снятия статического электричества в процессе окрашива­ния изделий технологическое оборудование, электрооборудование, из­делия должны быть заземлены.
12. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
	1. 12.1. проводить в краскозаготовительных и окрасочных помещени­ях работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, работы на наждачных точилах и т.д.);
	2. 12.2. пользоваться для очистки камер инструментом из черных ме­таллов и абразивным инструментом, дающим искру при трении;
	3. 12.3. на окрасочных участках и в местах хранения красок и раство­рителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;
	4. 12.4. во избежание взрыва освещать изнутри спичками или други­ми источниками огня бочки, бидоны, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;
	5. 12.5. применять бензол, метанол и пиробензол (петролейный эфир) в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материа­лов. Во всех случаях, где это возможно, следует ограничить примене­ние толуола и ксинола в лакокрасочных материалах (не более 15%);
	6. 12.6. работать в одной и той же окрасочной камере с нитроцеллюлозными, масляными и синтетическими лакокрасочными материалами;
13. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО:**

13.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефо­ну **01, 101, 112,** указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого пере­дается сообщение; поставить в известность службу охраны;

* 1. 13.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и матери­альных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
	2. 13.3. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротуше­ния (водой от внутренний пожарных кранов, огнетушителями);
	3. организовать встречу прибывающих пожарных подразделе­ний и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
	4. 13.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

 13.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, доку­ментации, оборудования и имущества.