Приложение № 2 к приказу от «\_25\_»\_\_01\_\_\_\_\_.2017 №\_\_17\_\_\_

**ИНСТРУКЦИЯ** о мерах пожарной безопасности в лечебных помещениях (кафедрах)

При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Ин­струкцией следует также руководствоваться «Правилами противопо­жарного режима в Российской Федерации», принятых Постановлением Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, ре­гламентирующими требования пожарной безопасности.

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в лечеб­ных помещениях (кафедрах) (далее - помещения) несут лица, назначен­ные приказом по ДГМУ. Фамилия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в каждом помещении.
2. Помещения должны быть оборудованы исправными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно норм положенности.
3. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара, уметь пользоваться пер­вичными средствами пожаротушения.
4. Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систе­матически очищаться от мусора.
5. Эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, проходы, тамбуры) должны содержаться свободными от любого оборудования и предметов, препятствующих движению людей.
6. Количество токоприемников (телевизоры, радиоаппаратура и т.п.) одновременно подключенных к электросети должно соответство­вать техническим параметрам электропроводки.
7. В лечебных помещениях (кафедрах) **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

7.1. курение вне специально отведенных и оборудованных для этой цели мест, обозначенных табличкой «Место курения» или соответствующим разрешающим знаком;

1. применение открытого огня, а также проведение сварочных и других огневых работ без специального разрешения руководства ДГМУ и без соответствующей противопожарной подготовки мест их производства;
2. хранение и использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
3. использовать мебель и оборудование, изготовленные с исполь­зованием полимерных материалов, способных при горении выделять высокотоксичные продукты;
4. применять для отделки помещений материалы, выделяющие при горении токсичные вещества;
5. загромождение подступов к первичным средствам пожароту­шения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям);
6. пользоваться бытовыми нагревательными приборами (электро­плитками, электрочайниками, электрокипятильниками, водонагревате­лями, титанами и т.п.) вне специально приспособленного для этой цели помещения. Для кипячения инструментов должны применяться стери­лизаторы с закрытыми спиралями;
7. пользоваться неисправным лечебным электрооборудованием;
8. оставление без присмотра находящихся под напряжением по­требителей электрического тока (бытовых кондиционеров, обогревате­лей, вентиляторов и т.п.);
9. использование неисправных электророзеток, электропроводок с поврежденной изоляцией, предохранителей кустарного производства (“жучков”) и электросетей - времянок;
10. проводить самостоятельно ремонт токопотребителей, венти­ляционных установок и электрооборудования;
11. использовать на путях эвакуации перегородки из стеклопро­филита;
12. проводить перепланировку помещений, изменять их функци­ональное назначение без разработки проекта и его согласования с по­жарной охраной и т.д.

8. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону **01**, **101**, **112**, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность руководство ДГМУ и службу охраны;
2. принять по возможности меры по эвакуации людей и матери­альных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
3. по возможности отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными сред­ствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огне­тушителями);
4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, докумен­тации, оборудования и имущества.