Приложение № 7 к приказу от «\_25\_»\_\_01\_\_\_\_\_.2017 №\_\_17\_\_\_

**ИНСТРУКЦИЯ** о мерах пожарной безопасности в общежитиях ДГМУ

**1.** **Общие положения**

1.1 Настоящая типовая инструкция о мерах пожарной безопасности в общежитии (далее — инструкция), разработанная в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», устанавливает основные требования пожарной безопасности в общежитиях ДГМУ.

1.2 Каждый работник университета, а также лицо проживающее или посещающее общежитие обязано знать и строго исполнять требования настоящей инструкции, не допускать действия, которые могут привести к пожару.

1.3 Все лица, вселяемые в общежитие, должны проходить первичный, повторные инструктажи по пожарной безопасности под подпись в журнале правила пожарной безопасности для студентов в общежитии. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, в общежитие не заселяются.

1.4 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несет заведующий общежитием, назначенный в установленном порядке ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности.

**2. Содержание помещений общежития**

2.1 Помещения должны постоянно находиться в чистоте и порядке.

2.2 Средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, первичные средства пожаротушения должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

2.3 Подступы к электрооборудованию, первичным средствам пожаротушения, эвакуационным выходам в общежитии должны быть свободными.

2.4 Двери эвакуационных выходов в общежитии должны открываться в сторону выхода из здания.

2.5 Двери эвакуационных выходов должны запираться только на легкооткрывающиеся запоры.

2.6 Системы противодымной защиты, пожарной автоматики, аварийное освещение, внутренний противопожарный водопровод, аварийные лифты (при наличии) должны систематически проверяться и постоянно находиться в исправном состоянии.

2.7 В здании общежития должны быть на видных местах вывешены поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара. Во всех комнатах общежития должны быть вывешены: краткая памятка о правилах пожарной безопасности, памятка о действиях людей на случай возникновения пожара.

2.8 Работники общежития должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте.

2.9 Двери подвальных, чердачных помещений, люки должны быть закрыты на замок. На дверях, люках должна быть информация о месте хранения ключей.

2.10 Установка и подключение любых электрических приборов в общежитии должны быть согласована с заведующим общежитием.

**3. Запрещается**

3.1 Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, мебелью, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов и подступы к средствам пожаротушения, электрооборудованию.

3.2 Курить и применять открытый огонь в помещениях общежития.

3.3 Оставлять без присмотра включенные телевизоры, видео- и аудиотехнику.

3.4 Пользоваться поврежденными розетками, ответвительными и соединительными коробками и другими электроустановочными изделиями.

3.5 Применять жилых и служебных помещениях в целях отопления и приготовления пищи нестандартные (самодельные) нагревательные электроприборы.

3.6 Пользоваться в комнатах общежития электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара, без специального разрешения коменданта общежития.

3.7 Эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

3.8 Подключать нескольких потребителей электроэнергии к одному источнику электропитания.

3.9 Использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

3.10 Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

3.11 Допускать соприкосновение электросветильников со сгораемыми конструкциями и горючими материалами.

3.12 Использовать выключатели, штепсельные розетки и т.п. для подвешивания одежды, а также заклеивать электропровода обоями, пленкой и другими синтетическими и горючими материалами.

3.13 Устранять самостоятельно неисправности в электросетях и электроаппаратуре, вызывающие искрение, короткое замыкание; неисправную электросеть следует отключать до приведения ее в пожаробезопасное состояние.

3.14 Производить чистку мебели, ремонтные и реставрационные работы с использованием легковоспламеняющихся жидкостей (для указанных целей использовать только пожаробезопасные моющие растворы и препараты).

3.15 Разводить костры, сжигать отходы на территории общежития.

3.16 Производить самовольную перепланировку, изменять функциональное назначение помещений общежития.

3.17 Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

3.18 Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах общежития легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

3.19 Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения общежития для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

3.20 Устраивать в подвалах и цокольных этажах общежития мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.

3.23 Остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.

3.24 Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах общежития кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

**4. Лица, проживающие в общежитии обязаны:**

4.1 Соблюдать правила противопожарного режима в помещениях и на территории университета.

4.2 Уходя из комнаты, отключать все электроприборы и освещение.

4.3 Ознакомиться с планом эвакуации из здания, а также расположением выходов.

4.4 Сообщать администрации обо всех неисправностях электрооборудования, которые могут вызвать пожар.

**5. Действия персонала при пожаре и проведении практических тренировок по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре**

**5..1 В дневное время**

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари) в здании общежития каждый работник обязан:

5.1.1 Немедленно сообщить об этом:

— в пожарную охрану (в сообщении указать адрес объекта, что горит, сведения о наличии людей, свою фамилию);

— ответственному дежурному по университету, заведующему общежитием.

5.1.2 Задействовать систему оповещения людей о пожаре в ручном режиме, если она не сработала в автоматическом режиме.

5.1.3 Открыть двери всех эвакуационных выходов.

5.1.4 Приступить к эвакуации людей из общежития в соответствии с планом эвакуации, надев индивидуальные средства защиты органов дыхания.

5.1.5 Проверить на всех этажах наличие людей, при необходимости задействовать индивидуальные средства спасения (лестницы) с верхних этажей здания.

5.1.6 Обеспечить отключение электроснабжения в здании с привлечением электрика.

5.1.7 Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители, внутренний пожарный водопровод) до прибытия пожарных подразделений не подвергая свою жизнь и жизнь других людей опасности.

5.1.8 Организовать встречу пожарных подразделений, сообщить руководителю тушения пожара о количестве людей, оставшихся в здании.

**5.2. В ночное время**

5.2.1 При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари) в здании дежурный работник немедленно сообщает:

- в пожарную охрану(в сообщении указать адрес объекта, что горит, сведения о наличии людей, свою фамилию);

- ответственному дежурному по университету, заведующему общежитием.

5.2.2 Дежурный работник задействует систему оповещения людей о пожаре в ручном режиме, если она не сработала в автоматическом режиме.

5.2.3 Надев индивидуальные средства защиты фильтрующего действия, дежурный работник, взяв фонарь с вахты, приступает к эвакуации людей из здания, при необходимости задействует индивидуальные средства спасения (лестницы) с верхних этажей здания, проверяет на всех этажах здания наличие людей.

5.2.4 Дежурный электрик отключает электроснабжение в здании.

5.2.5 Дежурный работник проверяет количество эвакуированных людей по списку и направляет их в отдельно стоящее здание.

5.2.6 До прибытия пожарных подразделений дежурный работник приступает к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители, внутренний пожарный водопровод).

5.2.7 Дежурный работник организует встречу пожарных подразделений и сообщает руководителю тушения пожара о количестве людей, оставшихся в здании.

**6. Действия проживающих в общежитии в случае получения сигнала о пожаре и при проведении практических занятий**

6.1 При оповещении о пожаре в здании необходимо:

- быстро одеться, собрать свои личные вещи и документы;

- закрыть окна;

- отключить все электроприборы, выключить освещение, закрыть помещение;

- согласно плану эвакуации выйти из здания через основной или запасной выход и прибыть в место сбора;

- доложить о своем прибытии заведующему общежитием.

**Ответственное лицо за противопожарную безопасность –**

**заведующий общежитием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**